保亭黎族苗族自治县融媒体中心

2024年新闻宣传采编设备采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号规格及技术参数** | **数量** | **单位** |
| 4K便携式摄像机 | 1、成像设备（类型）1.0型 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOS 传感器2、总像素数约2090万像素，有效像素最大约1400万像素3、AI芯片识别主体智能构图4、约1.96kg轻巧便携的机身设计，内置高效冷却系统，方便外景拍摄5、NIGHTSHOT红外夜视拍，黑白/绿白颜色设置适应观察机位6、4K 120FPS/FHD 240FPS慢动作拍摄7、XAVC/XAVC S / XAVC HS支持同时/中继记录8、内置1/4-1/128电子无级ND滤镜，无缝调节适应各种光线9、S-Log3,S-Cinetone™/709tone/ITU709电影和广播多种色彩兼容10、20倍电动光学变焦镜头，24-480mm广角到超长焦兼容拍摄11、RTMP/RTMPS/SRT多种推流方式,满足各种网络直播需求12、支持MXF专业格式\*(\*预计2025年6月之后支持)13、机身丰富接口，兼容专业配件SDI-12G,HDMI,TCIN/OUT | 3 | 台 |
| 存储卡 | 160GB CFexpress Type A存储卡，读速800MB/s ，写速700MB/s。 | 10 | 张 |
| 读卡器 | CFexpress Type A /SD 存储卡高速读卡器 | 3 | 个 |
| 摄像机三脚架 |  摄像机三角架，液压云台. 采用φ65mm的爪式球碗，便于水平调整,承重4Kg | 3 | 支 |
| 加厚电池 | 原装大容量电池 | 3 | 块 |
| 软包 | 优质携带摄像机软包 | 3 | 个 |
| 有线采访话筒 | 超心形指向，频响：40 - 20,000 Hz，信噪比：70 dB, 1 kHz at 1 Pa，幻象供电：9 - 52V, 2 mA，电池类型：3号电池1只DC1.5V，电池寿命：消耗电流0.4mA，可连续使用1200小时，开关：高通滤波，高通滤波：180 Hz, 12 dB每音阶，重量：150 g，输出接口：卡农(XLR) | 2 | 支 |
| 微单相机 | 微单相机机身，约3300万有效像素， 5轴防抖， 4K视频录制，Quad-XGA OLED 电子取景器，液晶屏尺寸7.5cm(3.0 英寸),液晶屏总像素约103万点，背照式Exmor R™ CMOS影像传感器 | 1 | 台 |
| 镜头1 | 全画幅标准变焦微单相机镜头，焦距：24-105mm，最大光圈：F4，滤镜直径：77mm，支持防抖，支持AF/MF切换，支持自动对焦 | 1 | 个 |
| 内存卡 | 类型：SD卡，容量：256GB SD内存卡，支持4K视频拍摄，高速连拍，速度：U3，V30，class10，读速：200MB/s ，写速：140MB/s ，适用对象：微单/单反相机 | 2 | 张 |
| 电池 | 原装电池，适配微单相机，包含原装电池充电器 | 1 | 块 |
| 补光灯 | 冷暖-10W双面灯，一面硬光，一面柔光 | 1 | 个 |
| 兔笼 | 适用于微单相机兔笼全笼简易版套装，黑色 | 1 | 套 |
| 相机便携包 | 配套微单相机原装三角包，外部材质：帆布，单肩包 | 1 | 个 |
| 微单脚架 | 便携式轻型碳纤维三脚架，全景球形云台，快拆单反相机拍摄三脚架 | 1 | 支 |
| 读卡器 | 即插即用，高速传输，读取对象：SD卡，CF卡，接口：Type-C | 1 | 个 |