**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2022年第 一季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县加茂镇半弓村委会六底下村黄圣丹家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.15 | 常规指标30项 | 1、细菌总数：6.8X10²CFU/mL=  2、游离性余氯：0.03mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 2 | 保亭县南林乡东方村委会东方村谭运针家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.16 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 3 | 保亭县三道镇三弓村委会什电村黄明德家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.16 | 常规指标30项 | 1、细菌总数：7.1X10²CFU/mL=  2、游离性余氯：0.03mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 4 | 保亭县新政镇毛文村委会番根村黄克云家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.16 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 5 | 保亭县毛感乡南春村委会番道村朱伟强家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.16 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 6 | 保亭县响水镇大本村委会什巴村王进平家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.16 | 常规指标30项 | 1、细菌总数：9.1X10²CFU/mL  2、游离性余氯：0.01mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 7 | 保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村王照光庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.17 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 8 | 保亭县保城镇西坡村委会什芽上村王明新家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.17 | 常规指标30项 | 1、细菌总数：6.4X10²CFU/mL=  2、游离性余氯：0.02mg/L | 1、细菌总数<500CFU/mL  2、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 9 | 保亭县保城镇保兴西路地恒花园小区E2栋 | 保亭县自来水公司 | 2022.3.17 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 10 | 保亭县保城镇文明北路民政局宿舍楼 | 保亭县自来水公司 | 2022.3.17 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 11 | 保亭县六弓乡大妹村委会妹下村胡明英家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2022.3.18 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心 实验室检测结果

(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

(3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)作为评价标准。