**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2023年第 一季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县什玲镇毛天村委会毛天村王连荣家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.27 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 2 | 保亭县保城镇番文村委会什立村12号 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.27 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 3 | 保亭县六弓乡大妹村委会大妹上村胡荣家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.27 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 4 | 保亭县加茂镇加茂村委会石便村黄运荣家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.28 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 5 | 保亭县南林乡南林村委会大村蓝超光家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.28 | 常规指标30项 | 1. 细菌总数：7.4X10²CFU/mL 2. 总大肠菌群：5.1MPN/100mL   3、游离性余氯：0.01mg/L | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3.游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 6 | 保亭县三道镇首弓村委会新村蓝文平家庭院 | 保亭县三道水厂 | 2023.2.28 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 7 | 保亭县新政镇毛朋村委会京一村王公兴家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.28 | 常规指标30项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 8 | 保亭县毛感乡南春村委会番慢村1号 | 保亭县水务服务中心 | 2023.2.28 | 常规指标30项 | 1、细菌总数：7.9X10²CFU/mL  2、总大肠菌群：9.2MPN/100mL  3、耐热大肠菌群：2.2MPN/100mL  3、游离性余氯：0.01mg/L | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3.耐热大肠菌群不得检出  3、游离性余氯：≥0.05 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 9 | 保亭县响水镇合口村委会什有村15号吉德雄家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.3.1 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 10 | 保亭县保城镇城南社区服务站办公楼 | 保亭县自来水公司 | 2023.3.6 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |
| 11 | 中国工商银行海南保亭分行 | 保亭县自来水公司 | 2023.3.6 | 常规指标31项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心 实验室检测结果

(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

(3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006)作为评价标准。