**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2023年第 二季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县六弓乡田圮村委会祖崩村卫生室 | 保亭县水务服务中心 | 2023.5.30 | 常规指标27项 | 1. 细菌总数：6.2X10²CFU/mL 2. 总大肠菌群：5.1MPN/100mL 3. 游离性余氯：0.03mg/L 4. 氟化物：1.3mg/L | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3.游离性余氯：≥0.05  4.氟化物<1.2mg/L | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县加茂镇半弓村委会大田村李秋红家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.5.30 | 常规指标27项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县南林乡东方村委会南通村谭海秋庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县三道镇田滚村委会什办村黄丽宁家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 1、细菌总数：7.9X10²CFU/mL  2、总大肠菌群：9.2MPN/100mL  3、大肠埃希氏菌：1.1mg/L | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出  3.大肠埃希氏菌不得检出 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县新政镇石让村委会什漏村陈志强家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县响水镇响水村委会新队村曾贻昭家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 1.硝酸盐：36.0mg/L | 1.硝酸盐<20mg/L | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 7 | 保亭县毛感乡毛感村委会什春村王天星家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 8 | 保亭县伊丽美容美发沙龙店 | 保亭县自来水公司 | 2023.6.1 | 常规指标28项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县加州南巷疾控中心大楼天厚家政店 | 保亭县自来水公司 | 2023.6.1 | 常规指标28项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 保亭县什玲镇毛定村委会南改村王进民家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 1. 细菌总数：7.4X10²CFU/mL 2. 总大肠菌群：2.2MPN/100mL | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县保城镇西坡村委会大坡一村黄庆敏庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023.6.1 | 常规指标27项 | 1. 细菌总数：7.8X10²CFU/mL 2. 总大肠菌群：5.1MPN/100mL | 1.细菌总数<500CFU/mL  2.总大肠菌群不得检出 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心 实验室检测结果

(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

(3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)作为评价标准。