**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2023年第 三季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县南林乡南林村委会办公楼 | 保亭县水务服务中心 | 2023年7月26日 | 常规指标28项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 2 | 保亭县三道镇首弓村委会什印村黄崇桂家庭院 | 保亭县三道净水厂 | 2023年7月26日 | 常规指标28项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 3 | 保亭县新政镇毛朋村委会京一村王公兴家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023年7月27日 | 常规指标28项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 4 | 保亭县六弓乡大妹村委会大妹中村胡呼脱家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023年7月27日 | 常规指标28项 | 1.锰：0.17mg/L | 1.锰：<0.1mg/L | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 5 | 保亭县毛感乡南春村委会番慢村石取政家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2023年7月28日 | 常规指标28项 | 1.细菌总数：1.4X103CFU/mL  2.总大肠菌群：9.2MPN/100mL  3.大肠艾希氏菌：5.1MPN/100mL | 1.细菌总数：<500CFU/mL  2.总大肠菌群：不应检出  3.大肠埃希氏菌：不应检出 | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 6 | 保亭县什玲镇毛天村委会毛天村黄进胜家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月28日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 7 | 保亭县保城镇番文村委会什立村卓照军家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月29日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 8 | 保亭县响水镇合口村委会什有村陈坤家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月29日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 9 | 保亭县加茂镇加茂村委会石弄村黄德中家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月29日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 10 | 中国工商银行海南保亭分行办公楼 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月29日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 11 | 保亭县城南社区服务站办公室 | 保亭县自来水公司 | 2023年7月29日 | 常规指标29项 | 无未达标指标 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心 实验室检测结果

(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》 执行。

(3)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)作为评价标准。