**保亭 (县)生活饮用水末梢水水质监测信息公开表( 2024年第一 季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  监测点地址 |  供水单位 |  监测时间 |  监测指标 |  未达标指标的检测值 |  限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 保亭县南林乡罗葵村委会什军村符亚洪家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年3月13日 | 常规指项36项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 2 | 保亭县三道镇首弓村委会什准上村吉运昌家庭院 | 保亭县三道净水厂 | 2024年3月13日 | 常规指标36项 | 1、细菌总数：1.9X103CFU/mL2、游离氯：0.03 mg/L | 1、细菌总数<100CFU/mL2、游离氯≥0.05 mg/L | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 3 | 保亭县六弓乡奋发村委会大户村胡亚曹家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年3月13日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 4 | 保亭县加茂镇加答村委会北头村黄兰荣家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月13日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 5 | 保亭县毛感乡村委会南昌村蒋其平家庭院 | 保亭县水务服务中心 | 2024年3月14日 | 常规指标36项 | 1、总大肠菌群：9.2MPN/100mL2、大肠埃希式菌：6.9MPN/100mL3、细菌总数：1.2X103CFU/mL4、浑浊度：1.2(单位NTU)5、游离氯：0.03mg/L | 1、总大肠菌群：不应检出2、大肠埃希式菌：不应检出3、细菌总数<100CFU/mL4、浑浊度＜1(单位NTU)5、游离氯：≥0.05 mg/L | 不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 6 | 保亭县新政镇新政村委会什处村王宁家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 7 | 保亭县响水镇合口村委会什伴村吉壮家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 8 | 保亭县保城镇新星居什聘队王家民家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 9 | 保亭县保城镇保兴路7号健瑞儿母婴店 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 10 | 保亭县保城镇保兴中路28号妇幼保健计划生育服务中心 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |
| 11 | 保亭县什玲镇巡亲村委会巡亲一村王摄家庭院 | 保亭县自来水公司 | 2024年3月15日 | 常规指标38项 | 无 |  | 符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) |

注:(1)检测数据来源: 保亭县疾病预防控制中心实验室检测结果

 (2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023） 执行。

 (3)以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022)作为评价标准。